**Descriere produs**

12 V - 10 Amax. / USB 5 V - 2,4 Amax. / ~3,6 m / AWG18-2x0,82 mm2 / ∅6 mm

2in1: prelungitor 12 V și încărcător rapid USB

pentru utilizarea de către pasagerii din spate sau lada frigorifică din portbagaj

suport mufe montabil cu șuruburi, cu deblocare rapidă

LED albastru de semnalizare, capac antipraf din cauciuc

siguranță în mufă (F15 A / ∅6x30 mm)