**Descriere produs**

se poate instala pe grila de ventilație a mașinii

pivotant, înclinabil sus-jos și dreapta-stânga

utilizare simplă, rapidă, cu o singură mână

brațele de fixare se deschid cu o apăsare de buton

braț inferior extensibil

telefonul este protejat de inserții cu silicon

cârlig metalic puternic pentru prinderea la grila de ventilație orizontală sau verticală (10-36 mm)

potrivit pentru dispozitive cu lățimi cuprinse între 55-95 mm (diagonala 4-7”)