**Descriere produs**

se poate monta pe ghidonul trotinetei, bicicletei, bicicletei electrice, bicicletei de cameră, motocicletei sau pe mânerul căruciorului

colier metalic masiv, ranforsat cu șurub metalic

suport rotatov și care se poate înclina

încuietoare de siguranță pentru o fixare strânsă

colțurile telefonului sunt protejate în caz de cădere, accidente

inserții din cauciuc și silicon pentru fixare sigură, fără alunecare și zgâriere

inălțime / lățime telefon: ~130-180 / 55-85mm

diametru ghidon: 18-45mm