**Descriere produs**

compatibil cu trei standarde de încărcare rapidă

cea mai recentă tehnologie GaN asigură o încărcare eficientă cu dimensiuni reduse și mai puțină încălzire

ieșire USB-A: încărcător rapid compatibil QC

ieșire USB-C: încărcător rapid compatibil PPS și PD

funcționează și ca încărcător tradițional

pentru încărcarea simultană a două dispozitive

USB-C: (PD) 5V/3A (15. 0W), 9V/3.0A (27.0W), 12V/3.0A (36.0W), 15V/3.0A (45W), 20V/3.25A (65.0W), (PPS) 3.3-11.0V/5.0A (55.0Wmax. )

USB-A: (QC) 5V/3A (15.0W), 9V/2A (18.0W), 12V/1.5A (18.0W)

USB-C+USB-A: 45W+18W (63.0Wmax.)

Putere totală: 65Wmax.