**Descriere produs**

sunet dinamic, stereo

amplificator Hi-Fi tradițional, cu tranzistor

construcție cu bass-reflex, 3-căi, 2x80W

conexiune BT fără fir

ascultarea muzicii de pe echipament mobil, calculator

redare muzică de pe surse USB/SD

radio FM cu căutare și salvare automată și manuală

intrare audio stereo cu fir (2xRCA)

ideal pentru îmbunătățirea sunetului la TV (opțional: DTA AUDIO)

două intrări de microfon (2x6,3mm)

funcție KARAOKE cu ecou reglabil

control cu butoane tactile

reglare tonuri de înalte și joase, EQ

reglare luminozitate la ecranul LED

opțiune de temporizare oprire automată

construcție clasică, din lemn MDF masiv

accesorii: telecomandă, cablu de conectare audio, tălpi decorative

alimentare telecomandă: 2x baterii AAA, nu sunt incluse