**Descriere produs**

ieșire QC 3.0: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,4 A

2 buc ieșiri USB 5 V / 2,4 A SUM 2,4 A, divizat

utilizare în vehicule de 12-24 V

intrare 12-24 V

încarcă simultan 3 echipamente