**Descriere produs**

pentru încărcarea acumulatorilor Li-ion și Ni-Mh

protecție la scurtcircuit

protecție la supratensiune

detectarea polarității inverse

sursă de alimentare: 5 V , 2000 mA, microUSB (inclus)

Li-ion 3,7 V: 10400, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650

Ni-MH/Ni-Cd 3,7 V: AA, AAA, AAAA, C

curent de încărcare: Li-ion x1: 0,5 A / 1 A / 2 A

Li-ion x2: 0,5 A / 1 A

Ni-MH/Ni-Cd: 0,5 A

funcție Powerbank

dimensiune: 131 x 68,2 x 38,5 mm, greutate: 109 g