**Popis produktu**

menovitý priemer vrtule: 18 cm

ovládanie dotykovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom

DC motor, 12 stupňov rýchlosti

možno zložiť do dvoch rôznych výšok (970 mm, 695 mm)

režimy: normálny, prirodzený vietor, nočný

nastaviteľné uhly sklonu hlavy: 30°, 60°, 90°

nastaviteľná vodorovná a/alebo zvislá oscilácia

biely LED displej, 3 minútové automatické vypnutie

časovač za- alebo vypnutia: 1-15 h

hlučnosť LWA=59,1 dB(A)

napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

napájanie: 220-240 V~ 50-60 Hz 50 W