**Descriere produs**

afișaj mare, iluminat

lanternă spate cu LED

design plat, compact

identificare SMART inteligentă și funcții manuale

TRUE RMS: măsurare reală efectivă pentru orice formă de semnal

măsurători electrice convenționale (AC/DC V-A- ...)

tester de tensiune fără contact

funcția de căutare a fazelor

detectarea mărimii care trebuie măsurată

comutarea automată a limitei de măsurare

avertizare de ardere a siguranței

indică conectarea corectă a cablului de măsurare

înregistrarea valorii măsurate

deconectare automată (poate fi anulată)

capac de protecție detașabil

alimentare: 2xCR2032 (3V) baterii, nu sunt incluse

accesorii: cabluri de măsurare, capac de protecție

dimensiuni: 67x133x18mm / 130g