**Descriere produs**

ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT CU UTILIZARE LARGĂ 6 – 12 Volți / 1,2 – 120 Ah / 0,8 – 3,8 A

pentru acumulatorul din auto, moto, vapor, autoutilitară

pentru acumulatoare cu plumb-acid și electrolit gelifiat ori fibră de sticlă

program automat de încărcare SMART în 5 trepte

încărcare delicată, la curent continuu, în mai multe nivele

desulfatare automată prin impulsuri

regenerarea acumulatorului îmbătrânit

conector de încărcare detașabil (clemă sau papuc inelar)

ecran LCD cu voltmetru și lumină de fundal albastră

protecție la polaritate inversă

protecție la scurtcircuit

protecție la supraîncărcare

protecție la acumulator defect

alimentare: prin cablu de conectare la rețea

dimensiuni: 185 x 47 x 70 mm