**Descriere produs**

conform cu standardul EN 14604

senzor optic integrat pentru fum și căldură

mod de testare

indicare sfârșit durată de viață

alimentare: acumulator încorporat: 3V litiu, autonomie cca. 10 ani

temperatura de funcționare: +4 °C - +38°C

durată de viață: 10 ani

garanție: 5 ani

dimensiuni: ∅13 x 3,3 cm