**Descriere produs**

ghidaj cablu și frână încorporată

cablul se poate derula și fixa ușor

tambur masiv, bază metalică și mâner

protecție IP44

utilizare în interior și exterior

cablu H07 RN-F 3G1,5 mm 2 , 20 m

3680 W