**Descriere produs**

250 V~/50Hz/max 16 (2)A/3680 (460)W

programabil pentru 24 de ore, continuu

intervale de 15 minute

întrerupătoare cu repetiție zilnică

protecție IP44