**Popis produktu**

diaľkovo ovládaná mini sieťová zásuvka s diaľkovým ovládačom

dosah na otvorenom teréne: 40 m

rádiové spojenie: 433,92 MHz

len na vnútorné použitie

ľahko naučiteľná zásuvka

jeden diaľkový ovládač môže ovládať 3 skupiny zásuviek (A, B, C)

tlačidlá ALL ON/OFF na súčasné ovládanie všetkých zásuviek

LED kontrolka

napájanie diaľkového ovládača: 1 x CR2032 (3 V) batéria, je príslušenstvom

230 V~ / 50 Hz / max. 10 A / max. 2300 W