**Descriere produs**

rază de acțiune pe teren deschis: 40 m

frecvență radio: 433,92 MHz

IP44, protecție împotriva stropirii cu apă

priza poate fi învățată cu ușurință pentru telecomenzile seturilor THO 111 sau THO 113

lumină LED

230 V / max 1000 W

Acest produs poate fi utilizat și controlat prin aplicație, prin intermediul produsului NVS 3 RF, disponibil separat.