**Descriere produs**

rază de acțiune pe teren deschis: 40 m

frecvență radio: 433,92 MHz

IP44, protecție împotriva stropirii

priză cu asociere simplă

o telecomandă este potrivită pentru controlul a 3 grupuri de prize (A, B, C)

butoanele ALL ON/OFF pentru controlul concomitent al tuturor prizelor

indicator LED

alimentarea telecomenzii: 1 baterie CR2032 (3 V), inclusă

230 V~ / 50 Hz / max. 10 A / max. 2300 W