**Descriere produs**

panou de control digital

gaz ecologic (R290)

capacitate rezervor de apă: 3,3 l

capacitate dezumidificare: 24 L / 24 h

umiditate reglabilă: 30-90% RH

ușor de mobilizat pe roți

filtru de praf lavabil, la îndemână

rezervor de apă detașabil

posibilitate drenaj continuu

lungime țeavă evacuare: 1 m

mâner pentru transport

suport cablu

temporizator 24 ore

putere: 270 W

dimensiuni: 33,5 x 26,7 x 51,1 cm / 14,8 kg