**Descriere produs**

se poate controla de la butoanele tactile și de la telecomandă

afișaj de dimensiuni mari

temperatura camerei

3 trepte de viteză

mod normal și mod de noapte

temporizator pornire/oprire între 1-12 ore

oscilație comutabilă

nivel de zgomot LWA=60,5 dB(A)

sursă de alimentare: 220-240V~ 50-60Hz 45W