**Descriere produs**

funcție stabilizator de tensiune, pentru tensiune de intrare 140 – 275 V ~

1000 VA performanță aparentă

700 W performanță eficientă

funcție de inverter și sursă neîntreruptibilă UPS, datorită acumulatorului de 12 V =!, ce se poate conecta suplimentar

încărcător acumulator, curent de încărcare 10 A

capacitate recomandată acumulator: min. 40 Ah

produce tensiune similară cu cea de rețea (Pure Sine)

2 prize GS cu împământare

dimensiuni: 14,5 x 17 x 34 cm

lungime cablu de alimentare: 78 cm

lungime cabluri de conectare acumulator: 72 cm

greutate: 7,4 kg

Recomandat pentru centrale termice!