**Descriere produs**

OGLINDIRE ECRAN iOS ȘI ANDROID\*

TOATE APLICAȚIILE TELEFONULUI SUNT VIZIBILE ȘI POT FI COMANDATE DE PE RADIOUL AUTOVEHICULULUI\*\*

ecran tactil LCD de 7,0” (18 cm) operat prin motor cu memorie de poziție

afișaj dublu; bandă LCD pe panoul frontal

lumină de fundal buton și ecran, cu posibilitate de schimbare

redare radio/muzică/fotografie/video

conexiune BT fără fir

2in1: microfon înglobat și extern cu clemă

apelare fără atingerea telefonului

amplificare convorbire telefonică

agendă telefonică și de apeluri pe ecran

posibilitatea conectării memoriilor de tip USB/microSD

30 de locaţii de memorie programabile pentru posturi radiofonice RDS AM/FM

recepţia informaţiilor referitoare la traficul rutier

setări de sunet avansate și personalizate

egalizator grafic cu 10 benzi

intrare cameră frontală și din spate

funcție cameră automată pentru marșarier (opțional: SA 143)

posibilitate două monitoare în spate, pentru pasageri

volan din fabrică-poate fi comandat de pe telecomandă

meniu 5 limbi (EN/HU/SK/RO/SRB)

ieşiri Hi-Fi pentru difuzoare: 4 x 50 W

intrare AUX de 3,5 mm pentru aparate portabile

ieșire amplificator 2+1xRCA + subwoofer activ

intrare video 2+1x RCA și ieșire video 2xRCA