**Descriere produs**

Produs pentru ungere, termorezistent până la 160 °C, cu puritate conformă industriei alimentare. Potrivit pentru lubrifierea şi protecţia anticorozivă a rulmenților, a pieselor culisante, pieselor mobile sau supuse la frecare, lanţuri.