**Descriere produs**

joase: ∅100 mm, con PEI

medii: ∅ 30 mm con mylar dome

înalte: ∅15 mm tweeter piezo

putere muzicală: 140 W (2 x 70 W max.)

transfer de frecvenţă: 60-20.000 Hz

sensibilitate 86 dB