**Descriere produs**

joase: ∅130 mm, con PEI

medii: ∅ 30 mm con mylar dome

înalte: ∅15 mm tweeter piezo

putere muzicală: 180 W (2 x 90 W max.)

transfer de frecvenţă: 50-20.000 Hz

sensibilitate 87 dB