**Descriere produs**

joase: ∅165 mm, con PEI

medii: ∅ 30 mm con mylar dome

înalte: ∅15 mm tweeter piezo

putere muzicală: 220 W (2 x 110 W max.)

transfer de frecvenţă: 45-20.000 Hz

sensibilitate 88 dB